**Инструкция**

**по монтажу для самостоятельной работы**

**с Гибким камнем (каменные, мраморные обои)**

- Все работы с гибким камнем проводятся при температуре не ниже +10

Выполнение работ:

1. Производим предварительную раскладку холстов или уже готового кирпича-плитки. При необходимости порезки холстов под желаемый геометрический размер резать следует с обратной стороны холста при помощи строительного ножа и направляющей металлической линейки (угольника).
2. На подготовленную к монтажу ровную поверхность стены (обработанную любой грунтовкой глубокого проникновения) наносим клей Fantasy-stone (гарантия производителя каменных обоев) или другие альтернативы: клей обойный для стеклообоев или для тяжелых флизелиновых обоев ( норма 250-300 мл на 1м2). Для фасада альтернатива клея: акриловые клеи Ceresit CM11. Монтируем плитку или холст гибкого камня на поверхность, плотно прижимаем на несколько секунд.
3. Пройдитесь по всей поверхности резиновым прижимным валиком.
4. При работе с углами или архитектурными элементами, необходимо прогреть Гибкий камень строительным феном, для повышения гибкости материала.
5. Благодаря толщине гибкого камня 1,7-2,5 мм, подолнительная расшивка швов фугой не требуется. В шов между плитками тщательно затирается слегка увлажненный контрастный песок ( происходит полимеризация с нанесенным на поверхность клеевым составом). Песок, который попадает на плитки, после высыхания поверхности просто сметается сухой кисточкой.

Возможные варианты: - холсты или плитку можно клеить стык в стык

- бесшовный монтаж (см. Ютуб «Монтаж гибкого камня»)

6. Дать высохнуть облицовочной поверхности.

7. При помощи валика с ворсом покрыть плитки или обои тонким слоем защитной грунтовки Fantasy-stone-интерьер или Fantasy-stone-фасад

- Универсальный клей Fantasy-stone-интерьер, Fantasy-stone-фасад для монтажа Гибкого камня (каменных и мраморных обоев)

Применяется на:

-бетон

-железо

-акрил

-кирпич

-финские блоки

-пеноплекс и т.д.